广西壮族自治区生殖医院

化粪池、沉沙井清掏服务项目现场踏勘要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本概况 | | | | | | | | |
| 1、本项目包含化粪池前端60米埋地污水管道疏通、75m³三级化粪池吸污清掏、末端处理站污泥及漂浮物吸污清掏、末端处理站与化粪池间管路疏通，以及地下室沉沙井年度清掏。 2、要求化粪池前后端使用20m³吸污车进行清掏服务；地下室沉沙井使用6m³且整体高度低于2.4米吸污车进行清掏服务。 3、本项目安全及环境保护相关一切风险由中标供应商承担。 | | | | | | | | |
|
| 序号 | 内容 | 描述 | 频次 | 单价（元） | 数量 （车/次） | 小计 | 验收标准 | 备注 |
| 1 | 污泥池定期清理 | 使用20m³吸污车吸污清理，要求清底干净 | 每3月一次，每次3车，全年18车 |  | 9 |  | 见底，且清理干净 |  |
| 2 | 化粪池、膜池清理 | 使用20m³吸污车吸污清理。膜池清理表层漂浮物；化粪池清理固体漂浮物，且每次清理必须将化粪池池壁四周附着固体渣物冲散并吸污清理 | 每月1次，每次3车，全年36车 |  | 36 |  | 不见固体漂浮物 |  |
| 3 | 化粪池彻底清理 | 1、对75m³三级化粪池进行彻底清理，清理方式由供应商自行拟定，但不可对甲方设备造成损坏，如损坏由供应商进行修复或赔偿。 2、若供应商采取人员下井方式进行清理，则必须进行相关密闭空间作业申请，且采取有效安全保护措施，且供应商自行承担一切安全风险责任。 | 一年1次 |  | 1 |  | 池壁无附着物，池底无污物沉积，联通管路畅通 | 供应商注明清理方式 |
| 4 | 沉沙井清理 | 使用6m³且整体高度低于2.4米吸污车进入地下停车场进行清掏服务，如固体物为泥沙，则装袋清运 | 一年1次，单次1车，泥沙2袋 |  | 1 |  | 目测检查 |  |
| 5 | 管路疏通 | 原则上不会造成管路堵塞，若发生堵塞，则供应商需在2小时内进行疏通与抽污，计量抽污车次，疏通免费服务 | 随抽污进行 |  |  |  | 管路畅通 |  |

一、概况及清单：

二、报名要求：本项目采取现场报名方式，供应商按照征询公告要求提供相关材料，于现场总务科处填报报名表，领取报名资格。

三、资格供应商根据项目清单，结合现场踏勘情况，对清单进行完善与报价。若供应商修改项目清单项，则对该项进行说明。